國立臺東大學第二種壓力容器(消毒鍋、空氣壓縮機)
初次使用重點檢查記錄表

設置單位：                   場所名稱:                        年    月    日

	項  目
	檢  查  部  份
	檢查方法
	檢查結果
	不合格危害風險
	改善措施

	
	
	
	
	嚴重性
	可能性
	

	1
	確認胴體、端板之厚度是否與製造廠所附資料符合。
	目視及游標卡尺確認
	
	
	
	

	2
	確認安全閥吹洩量是否足夠。
	目視及壓力表確認
	
	
	
	

	3
	各項尺寸、附屬品與附屬裝置是否與容器明細表符合。
	目視及量測儀器確認
	
	
	
	

	4
	經實施耐壓試驗無局部性之膨出、伸長或洩漏之缺陷。
	目視確認
	
	
	
	

	5
	其他保持性能之必要事項。
	目視及工具確認
	
	
	
	

	註：

1. 本表依「職業安全衛生管理辦法」第45條規定辦理。

2. 檢查結果：合格：(；不合格：×。

3. 本表保存期限3年。

☆第二種壓力容器:

  指內存氣體之壓力在每平方公分二公斤以上或零點二百萬帕斯卡（MPa） 以上之容器 

  而合於下列規定之一者：

 （一）內容積在零點零四立方公尺以上之容器。

 （二）胴體內徑在二百毫米以上，長度在一千毫米以上之容器。


	檢查人員
	單位主管

	
	


檢查週期:初次使用











